დანართი


სიხშირული ზოლები (72 მჰც) ქ. თბილისში


2500-2508 მჰც, 2508-2516 მჰც, 2552-2560 მჰც, 
2560-2568 მჰც, 2619-2627 მჰც, 2627-2635 მჰც, 
2672-2680 მჰც, 2680-2688 მჰც, 2688-2696 მჰც

ტექნიკური პარამეტრები:

I. გადამცემის პარამეტრები
	
	პარამეტრი
	მნიშვნელობა

	გადამცემის განთავსების გეოგრაფიული კოორდინატები
	41°41'44.56"N; 44°47'5.42"E

	ანტენის დაკიდების სიმაღლე(მ)
	170

	ანტენის პოლარაზაცია
	V

	ანტენის გაშლის კუთხე (ჰორ)
	180

	ანტენის გაშლის კუთხე (ვერტ)
	30

	ანტენის მიმართულება (გრადუსი)
	28

	გადამცემის სიმძლავრე (ვატი)
	5

	ზოლის სიგანე(მჰც)
	32



II. გადამცემის პარამეტრები

	პარამეტრი
	მნიშვნელობა

	გადამცემის განთავსების გეოგრაფიული კოორდინატები
	41°41'44.56"N; 44°47'5.42"E

	ანტენის დაკიდების სიმაღლე(მ)
	170

	ანტენის პოლარაზაცია
	H

	ანტენის გაშლის კუთხე (ჰორ)
	180

	ანტენის გაშლის კუთხე (ვერტ)
	30

	ანტენის მიმართულება (გრადუსი)
	28

	გადამცემის სიმძლავრე (ვატი)
	5

	ზოლის სიგანე(მჰც)
	40



