დანართი 4. აბრევიატურების სია განმარტებით და თარგმანით
	AES
	Aircraft Earth Stations - საერნაოსნო (საავიაციო) მიწისზედა სადგურები. 

	ALD
	Assistive Listening Devices - სმენის გაუმჯობესების დამხმარე მოწყობილობები

	(OR)
	Off-Route - ტრასის გარეთ.

	(R)
	Route - ტრასაზე.

	BFWA
	Broadband Fixed Wireless Access - ფართოზოლოვანი ფიქსირებული უსადენო დაშვება.

	CB
	Citizen Band – სამოქალაქო ზოლი.

	CEPT
	European Conference of Postal and Administrations Telecommunications - ევროპის საფოსტო და სატელეკომუნიკაციო ადმინისტრაციების კონფერენცია.

	ESIM
	Earth Stations In-Motion - თანამგზავრულ ქსელებში ფუნქციონირებადი ფიქსირებული  მიწისზედა და მოძრაობაში მყოფი მიწისზედა თანამგზავრული სადგურები.

	GSO ESOMPs
	GSO Earth Stations on Mobile Platforms - გეოსტაციონარულ თანამგზავრულ ქსელში მოძრავ პლატფორმებზე განთავსებული მიწისზედა სადგურები

	NGSO ESOMPs
	NGSO Earth Stations on Mobile Platforms - არაგეოსტაციონარულ თანამგზავრულ ქსელში მოძრავ პლატფორმებზე განთავსებული მიწისზედა სადგურები

	ESV
	Earth Stations on board Vessels - საზღვაო მიწისზედა სადგურები

	DEC
	Decision - გადაწყვეტილება.

	DECT
	Digital Enhanced Cordless Telecommunication - უსადენო ციფრული გაუმჯობესებული ტელეკომუნიკაცია.

	DSC
	Digital Selective Calling - ციფრული არჩევითი გამოძახება.

	DVB-T/T2
	Terrestrial Digital Video Broadcasting – მიზისზედა ციფრული სატელევიზიო მაუწყებლობა.

	ECA
	European Common Allocation - საერთო ევროპული განაწილება.

	ECC
	Electronic Communications Committee - ელექტრონული კომუნიკაციების კომიტეტი.

	EPIRB
	Emergency Position-Indicating Radiobeacon - კრიტიკული სიტყუაციის განმსაზღვრელი რადიოშუქურა.

	ERC Report 25
	European Radiocommunications Committee Report 25 - ევროპის რადიოკომუნიკაციის კომიტეტის ანგარიში 25.

	EU
	EUropean footnote - ევროგაერთიანების ჩამოტანილი შენიშვნა (აღნიშნული შენიშვნები მოცემულია ანგარიშში 25).

	FM
	Frequency Modulation - სიხშირული მოდულაცია.

	FSS
	Fixed-Satellite Service - ფიქსირებული თანამგზავრული სამსახური.

	GBAS
	თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემის დამატებითი სახმელეთო კომპონენტი

	GE75
	Geneva 1975 Agreement - ჟენევა 1975 შეთანხმება.

	GE85
	Geneva 1985 Agreement- ჟენევა 1980 შეთანხმება.

	GE06
	Geneva 2006 Agreement- ჟენევა 2006 შეთანხმება.

	GLONASS
	Global Navigation Satellite System - გლობალური თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემა.

	GMDSS
	Global Maritime Distress and Safety System - გლობალური საზღვაო უბედური შემთხვევებისათვის განკუთვნილიო და  უსაფრთხოების სისტემა.

	GNSS რიპიტერი
	გლობალური თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემის სიგნალების შენობის გარეთ მოქმედი განმეორებლები

	ფსევდო GNSS
	ადგილმდებარეობის დამდგენი სისტემები, რომლებიც პირდაპირ არ იყენებენ გლობალური თანამგზავრული სანავიგაციო სისტემის სიგნალებს

	GPS
	Global Positioning System - გლობალური პოზიციონირების სისტემა.

	GSM
	Global System for Mobile Communications - გლობალური კომუნიკაციების მობილური სისტემა.

	HEST
	High EIRP satellite terminals - დიდი EIRP-ის მქონე თანამგზავრული ტერნმინალები.

	IALA
	International Association of Lighthouse Authorities - რადიოშუქურების ადმინისტრაციების საერთაშორისო ასოციაცია.

	ILS
	Instrument Landing System - თვითმფრინავის უპილოტოდ დაშვების სისტემა.

	IMT
	International Mobile Telecommunications - საერთაშორისო მობილური ტელეკომუნიკაციები.

	ISM
	Industrial, Scientific and Medical - სამრეწველო, სამეცნიერო და სამედიცინო.

	ITU
	International Telecommunication Union - საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანება.

	LEST
	Low EIRP satellite terminals - მცირე EIRP-ის მქონე თანამგზავრული ტერნმინალები.

	MFCN
	Mobile/Fixed Communications Networks -მობილური/ფიქსირებული საკომუნიკაციო ქსელები.

	MLS
	Microwave Landing System - მიკროტალღოვანი დედამიწაზე დაშვების სისტემა.

	MSS
	Mobile-Satellite Service - მობილური თანამგზავრული სამსახური.



	MWS
	Multimedia Wireless System - მულტიმედია უსადენო სისტემა.

	NAVTEX
	Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational andmeteorological warnings andurgentinformation to ships - ვიწროზოლოვანი სატელეგრაფო სისტემა პირდაპირი ბეჭვდით, რომელიც საზღვაო ხომალდებს გადასცემს სანავიგაციო და მეტეოროლოგიურ გაფრთხილებებს და გადაუდებელ ინფორმაციას.

	NDB
	Non-Directional Beacon - ყველა მიმართულების მქონე რადიოშუქურა.

	PAMR
	Public Access Mobile Radio - საერთო მოხმარების მობილური რადიო.

	PMR
	Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio - პროფესიონალური (კერძო მოხმარების) მობილური რადიო.

	PPDR
	Public Protection and Disaster Relief - მოსახლეობის დაცვა და უბედური შემთხვევის შემსუბუქება.

	REC
	Recommendation - რეკომენდაცია.

	RFID
	Radio Frequency Identification Devices - რადიოსიხშირის ამომცნობი მოწყობილობები

	RLANS
	Radio Local Area Network System - ლოკალური არეალის რადიო ქსელური სისტემა.

	RMR
	სარკინიგზო მობილური რადიო

	RR
	საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო გაერთიანების რადიორეგლამენტი (ძირითად ტექსტში მოყვანილი შენიშვნები მოცემულია რადიორეგლამენტში).

	RTTT
	Road Transport and Traffic Telematics - საგზაო ტრანსპორტისა და მოძრაობის ტელემატიკის სისტემები.

	SAB
	Services Ancillary to Broadcasting - მაუწყებლობის დამხმარე სამსახურები.

	SAP
	Services Ancillary to Programming - პროგრამირების დამხმარე სამსახურები.

	SNG
	Satellite News Gathering - თანამგზავრიდან ახალი ამბების შეგროვება.

	S-PCS
	Satellite Personal Communication System - თანამგზავრული პერსონალური საკომუნიკაციო სისტემები 

	SRD
	Short Range Device - მოკლე დისტანციაზე მოქმედი მოწყობილობა.

	T-DAB
	Terrestrial Digital Audio Broadcasting - მიწისზედა ციფრული რადიო მაუწყებლობა.

	UMTS
	Universal Mobile Telecommunications System - უნივერსალური მობილური სატელეკომუნიკაციო სისტემა.

	VOR
	VHF Omni-directional Range – VHF არამიმართული დიაპაზონი.

	VSAT
	Very Small Aperture Terminal - თანამგზავრული სხივის ძალიან ვიწრო აპერტურის მქონე ტერმინალი.

	WAS
	Wireless Access System - უსადენო დაშვების სისტემა.

	WRC
	World Radiocommunication Conference - მსოფლიო რადიოსაკომუნიკაციო კონფერეცია.



